Прайс на Массив дуба производства «Лес-Торг» 21.12.2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер | | Сорт , Цена м/2 | | |
| Рустик | Натур | Прайм/Селект |
| Паркет крупноформатный (шип-паз по периметру, без фаски) | 90х15-16х900 | | *Акция*  *от 1900* | 2400 | 3100 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) | 90-110х20х400-2000 | | от 2650 | от 3100 | от 3200 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) | 120-130х20х400-2000 | | от 2820 | от 3250 | от 3650 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) | 150х20х400-2000 | | от 2920 | от 3350 | от 3750 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) | 180х20х400-2000 | | от 3400 | от 3650 | от 4050 |
| Плинтус массив дуба , в цвете под маслом, краской. | | | | | |
| Плинтус 50-60мм | | Плинтус 70-80мм | | Плинтус 90-100мм | |
| От 490 м.п | | От 600 м.п | | От 850 м.п | |

В стоимость 1 м/2 входит:

1. Материал соответствующий выбранному сорту

2. Браширование с перешлифовкой

3. Покраска натуральными красками, маслами

4. Полировка

5. Покраска финишным износостойким слоем(за исключением паркета)

6. Упаковка в термо пленку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗНОВИДНОСТЬ СОРТИРОВОК ПАРКЕТА 500-900\*90\*15** | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАДИАЛ СЕЛЕКТ – паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой. Паркет этой сортировки не имеет на лицевой поверхности поперечных сердцевидных лучей или “ перламутра”. Допустимы мелкие продольные риски сердцевидного луча. Недостатки древесины, сучки более 3 мм и механические повреждения не допускаются. Сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, не более двух досок в пачке. | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАДИАЛ – паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевидными лучами. Недостатки древесины, сучки более 3 мм и механические повреждения не допускаются. Сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, не более двух досок в пачке. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЕЛЕКТ – паркет высшего сорта, содержащий как полурадиальный, так и тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, Сучки более 3 мм, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТ - паркет высшего сорта, без отбора по распилу ( тангенциальный и радиальный). Допускаются перепады цвета в пределах тона и живые сучки диаметром не более 5 мм. Допускается краевая заболонь. Механические повреждения не допускаются. | | | | | | | | | | | | | | | |
| НАТУР – паркет без отбора по распилу. Допускаются перепады цвета в пределах тона, заболонь не менее 60%. Допускаются живые сучки диаметром не более 7 мм. Не допускается механические повреждения, обзол. | | | | | | | | | | | | | | | |
| РУСТИК – паркет соответствующий 1-й категории качества. Допускаются перепады цвета, заболонь, темные и светлые сучки диаметром до 10 мм, трещины усушки. Не допускается механические повреждения, обзол. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание массива дуба . | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| ***ДОПУСКИ ДРЕВЕСИНЫ*** | | **CЕЛЕКТ** | | | **ПРАЙМ** | | | **НАТУР** | | | **РУСТИК/КАНТРИ** | | |
| **ВЕРХНЯЯ ПЛАСТЬ, РЕБРА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сортировка древесины** | | Тангенциальный, полурадиальный и радиальный распилы. Достаточно ровная цветовая текстура. | | | Тангенциальный и полурадиальный распил. Допускается перепад тона. | | | Радиальный, тангенциальный и полурадиальный распил. Допускается перепад тона. | | | Радиальный, тангенциальный и полурадиальный распил. Перепады цвета допускаются. | | |
| **Здоровые сучки** | | Допускаются светлые сучки менее 5 мм или темные менее 3 мм. | | | Допускаются светлые сучки менее 8 мм или темные менее 5 мм. | | | Допускаются светлые менее 15мм, темные сучки менее 10 мм | | | Допускаются менее 60 мм, множественные, с трещинами или раковинами. | | |
|
|
| **Выпадающие,** | | не допускаются | | | не допускаются | | | Не допускаются | | | Допускаются менее 20 мм | | |
| **несросшиеся,** | |
| **табачные сучки** | |
| **Глазки** | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | |
| **Трещины усушки** | | Не допускаются | | | Не допускаются | | | Допускаются единичные, нитевидные | | | Допускаются шириной не более 3 мм | | |
|
| **Прорость** | | Не допускается | | | Не допускается | | | Допускаются длинной не более 30мм | | | Допускаются длинной не более 30мм | | |
|
| **Заболонь, водослой** | | Не допускается | | | Не допускается | | | Допускаются менее 15% от площади доски | | | Допускается | | |
| **Червоточина** | | Не допускается | | | Не допускается | | | Не допускается | | | Допускается мелкая | | |
| **Гниль** | | Не допускается | | | Не допускается | | | Не допускается | | | Не допускается | | |
| **Механические** | | Не допускаются | | | Не допускаются | | | Не допускаются | | | Допускаются единичные | | |
| **повреждения,** | |
| **недострог, вырывы** | |
| **Сердцевинные** | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | |
| **лучи** | |
| **НИЖНЯЯ ПЛАСТЬ, ГРЕБНИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сучки** | | менее 10мм | | | менее 10мм | | | Допускаются глубиной не более 10 мм | | | Допускаются глубиной не более 10 мм | | |
|
| **Глазки, прорость,** | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | | Допускаются | | |
| **пятнистость** | |
| **заболонь** | |
| **водослой** | |
| **Гниль** | | Не допускается | | | Не допускается | | | Не допускается | | | Не допускается | | |
| **Механические повреждения** | | Допускаются на длине доски не | | | Допускаются на длине доски не | | | Допускаются на длине доски не | | | Допускаются на длине доски не | | |
| более 1/3 | | | более 1/3 | | | более 1/3 | | | более 1/3 | | |
| **Прочие требования по ГОСТ 2695-83, 8242-88, 2140-81.** | | | | | | | | | | | | | |