Прайс на Массив дуба производства «Лес-Торг» 21.12.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование |  Размер |  Сорт , Цена м/2 |
|  Рустик |  Натур |  Прайм/Селект |
|  Паркет крупноформатный (шип-паз по периметру, без фаски)  |  90х15-16х900 |  *Акция* *от 1900* |  2400 |  3100 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) |  90-110х20х400-2000 |  от 2650 |  от 3100  |  от 3200 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) | 120-130х20х400-2000  |  от 2820 |  от 3250  |  от 3650 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) |  150х20х400-2000 |  от 2920 |  от 3350  |  от 3750 |
| Массив ( Разнодлинный, шип-паз по периметру,с фаской) |  180х20х400-2000 |  от 3400  |  от 3650  |  от 4050 |
|  Плинтус массив дуба , в цвете под маслом, краской. |
|  Плинтус 50-60мм  |  Плинтус 70-80мм |  Плинтус 90-100мм |
|  От 490 м.п |  От 600 м.п |  От 850 м.п |

 В стоимость 1 м/2 входит:

 1. Материал соответствующий выбранному сорту

 2. Браширование с перешлифовкой

 3. Покраска натуральными красками, маслами

 4. Полировка

 5. Покраска финишным износостойким слоем(за исключением паркета)

 6. Упаковка в термо пленку

|  |
| --- |
| **РАЗНОВИДНОСТЬ СОРТИРОВОК ПАРКЕТА 500-900\*90\*15** |
| РАДИАЛ СЕЛЕКТ – паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой. Паркет этой сортировки не имеет на лицевой поверхности поперечных сердцевидных лучей или “ перламутра”. Допустимы мелкие продольные риски сердцевидного луча. Недостатки древесины, сучки более 3 мм и механические повреждения не допускаются. Сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, не более двух досок в пачке. |
| РАДИАЛ – паркет высшего сорта только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевидными лучами. Недостатки древесины, сучки более 3 мм и механические повреждения не допускаются. Сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, сучки до 3 мм допускаются в количестве 1-2 на планку, не более двух досок в пачке. |
| СЕЛЕКТ – паркет высшего сорта, содержащий как полурадиальный, так и тангенциальный распил паркетных планок. Обладает практически ровной цветовой текстурой. Заболонь, Сучки более 3 мм, механические повреждения, недостатки древесины не допускаются. |
| СТАНДАРТ - паркет высшего сорта, без отбора по распилу ( тангенциальный и радиальный). Допускаются перепады цвета в пределах тона и живые сучки диаметром не более 5 мм. Допускается краевая заболонь. Механические повреждения не допускаются. |
| НАТУР – паркет без отбора по распилу. Допускаются перепады цвета в пределах тона, заболонь не менее 60%. Допускаются живые сучки диаметром не более 7 мм. Не допускается механические повреждения, обзол. |
| РУСТИК – паркет соответствующий 1-й категории качества. Допускаются перепады цвета, заболонь, темные и светлые сучки диаметром до 10 мм, трещины усушки. Не допускается механические повреждения, обзол.  |
|  Описание массива дуба . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ДОПУСКИ ДРЕВЕСИНЫ*** | **CЕЛЕКТ** | **ПРАЙМ** | **НАТУР** | **РУСТИК/КАНТРИ** |
| **ВЕРХНЯЯ ПЛАСТЬ, РЕБРА** |
| **Сортировка древесины** | Тангенциальный, полурадиальный и радиальный распилы. Достаточно ровная цветовая текстура. | Тангенциальный и полурадиальный распил. Допускается перепад тона. | Радиальный, тангенциальный и полурадиальный распил. Допускается перепад тона. | Радиальный, тангенциальный и полурадиальный распил. Перепады цвета допускаются. |
| **Здоровые сучки** | Допускаются светлые сучки менее 5 мм или темные менее 3 мм.  | Допускаются светлые сучки менее 8 мм или темные менее 5 мм.  | Допускаются светлые менее 15мм, темные сучки менее 10 мм | Допускаются менее 60 мм, множественные, с трещинами или раковинами. |
|
|
| **Выпадающие,** | не допускаются | не допускаются | Не допускаются | Допускаются менее 20 мм |
| **несросшиеся,** |
| **табачные сучки** |
| **Глазки** | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **Трещины усушки** | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются единичные, нитевидные | Допускаются шириной не более 3 мм |
|
| **Прорость** | Не допускается | Не допускается | Допускаются длинной не более 30мм | Допускаются длинной не более 30мм |
|
| **Заболонь, водослой** | Не допускается | Не допускается | Допускаются менее 15% от площади доски | Допускается  |
| **Червоточина** | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается мелкая |
| **Гниль** | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Механические** | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются единичные |
| **повреждения,** |
| **недострог, вырывы** |
| **Сердцевинные** | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **лучи** |
| **НИЖНЯЯ ПЛАСТЬ, ГРЕБНИ** |
| **Сучки** | менее 10мм | менее 10мм | Допускаются глубиной не более 10 мм | Допускаются глубиной не более 10 мм |
|
| **Глазки, прорость,** | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **пятнистость** |
| **заболонь** |
| **водослой** |
| **Гниль** | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Механические повреждения** | Допускаются на длине доски не | Допускаются на длине доски не | Допускаются на длине доски не | Допускаются на длине доски не |
| более 1/3 | более 1/3 | более 1/3 | более 1/3 |
| **Прочие требования по ГОСТ 2695-83, 8242-88, 2140-81.**  |