Наша компания занимается производством столешниц, подоконников, откосов из массива Лиственницы, Ясеня, Дуба.

Для качественного производства изделия мы используем идеально сухой мебельный склеенный из ламелей 25-40мм.

Щит бывает: Столярный-это когда ламель сращивается по длине и соответственно склеивается между собой, при этом лицевая сторона выглядит как штучный паркет. При тонировки такого щита полупрозрачными составами, получается не однородный цвет, а пестрый. Так же ламели используются тангециального и радиального распила. Но геометрия такого изделия идеальна. Если Вы рассматриваете столешницу или подоконник больших размеров, то стоит обратить внимание именно на этот материал.

Цельноламельный – это щит который делается из ламелей 25-40мм цельных по длине. Склеив их между собой мы получаем щит который более однородный по структуре и цвету. Зачастую такой щит делается в одном распиле радиальном или тангециальном. Затонировав такой щит полупрозрачным составом, получается более однородный цвет и в целом выглядит как цельная доска.

Для видимого увеличения толщины ,приклеивается бортик по лицевой стороне или по периметру всего изделия.

Для расчета стоимости вашей столешницы или подоконника, Вам надо :

1. Выбрать древесину и сам щит (столярный или цельноламельный)
2. Модель
3. Вариант покраски

Надо длину умножить на ширину и умножить на стоимость 1 м/2. Вы узнаете стоимость именно вашего подоконника или столешницы.

 Или просто позвонить и менеджер рассчитает и посоветует материал и варианты покраски.

 Модель №1СТ - столярный щит толщиной 40мм со снятой радиальной фаской с лицевой стороны или по всему периметру. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель № 1ЦЛ – цельноламельный щит толщиной 40мм со снятой радиальной фаской с лицевой стороны или по всему периметру. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №2СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №2ЦЛ - цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по одной стороне изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №3СТ – столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №3ЦЛ- цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №4СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №4ЦЛ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №5СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

 Модель №5ЦЛ - цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Снятие фаски как правило заранее оговаривается с заказчиком. Радиус закругления может быть от 5мм и до 20мм.

Для достижения цвета , может понадобится дополнительный слой покраски. Стоимость покраски 1 слоя составит 400р. На 1 м/2.

 Стоимость изделий указанна за 1м/2. «ОТ» - это значит ,что лучше уточнить у менеджера цена, может не много измениться как в большую так и в меньшую сторону. Мы как производители отталкиваемся в первую очередь от заготовки и от всех производственных нюансов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Наименование |  Модель  |  Лиственница Цена за 1м/2 «ОТ» |  Ясень Цена за 1м/2 «ОТ» |  Дуб Цена за 1м/2 «ОТ» |
| 1 |  **П С**  **о т**  **д о**  **о л** **к е** **о ш**  **н н** **н и**  **и ц** **к ы** **и** |  1СТ |  4500 |  7500 |  9000 |
| 2 |  1ЦЛ |  6000 |  16000 |  17000 |
| 3 |  2СТ |  4800 |  7900 |  9800 |
| 4 |  2ЦЛ |  6800 |  17600 |  18600 |
| 5 |  3СТ |  5000 |  8600 |  10800 |
| 6 |  3ЦЛ |  7200 |  19200 |  21200 |
| 7 |  4СТ |  6000 |  10800 |  13400 |
| 8 |  4ЦЛ |  9400 |  21000 |  23000 |
| 9 |  5СТ |  7000 |  11600 |  15300 |
| 10 |  5ЦЛ |  10200 |  24000 |  26000 |

 Пример расчета!

 Предположим Вы выбрали :

 Подоконник Модель **№ 2СТ материал Лиственница 350х2200мм.**

1. **350 х 2.2= 0.77м/2 х 4800 = 3696Р – стоимость Подоконника с финишной покраской.**

 Столешница Дуб Модель № 1ЦЛ **материал Дуб 600 х 1500мм**

* 1. **х 1.5 = 0.9 м/2 х 17000 = 15300 - 15% Скидка = 13005Р -** в этом случае можно рассчитывать на скидку , так как щит использовался короткого размера.

 ***Звоните, мы поможем Вам рассчитать и заказать материал!***