Наша компания занимается производством столешниц, подоконников, откосов из массива Лиственницы, Ясеня, Дуба.

Для качественного производства изделия мы используем идеально сухой мебельный склеенный из ламелей 25-40мм.

Щит бывает: Столярный-это когда ламель сращивается по длине и соответственно склеивается между собой, при этом лицевая сторона выглядит как штучный паркет. При тонировки такого щита полупрозрачными составами, получается не однородный цвет, а пестрый. Так же ламели используются тангециального и радиального распила. Но геометрия такого изделия идеальна. Если Вы рассматриваете столешницу или подоконник больших размеров, то стоит обратить внимание именно на этот материал.

Цельноламельный – это щит который делается из ламелей 25-40мм цельных по длине. Склеив их между собой мы получаем щит который более однородный по структуре и цвету. Зачастую такой щит делается в одном распиле радиальном или тангециальном. Затонировав такой щит полупрозрачным составом, получается более однородный цвет и в целом выглядит как цельная доска.

Для видимого увеличения толщины ,приклеивается бортик по лицевой стороне или по периметру всего изделия.

Для расчета стоимости вашей столешницы или подоконника, Вам надо :

1. Выбрать древесину и сам щит (столярный или цельноламельный)
2. Модель
3. Вариант покраски

Надо длину умножить на ширину и умножить на стоимость 1 м/2. Вы узнаете стоимость именно вашего подоконника или столешницы.

Или просто позвонить и менеджер рассчитает и посоветует материал и варианты покраски.

Модель №1СТ - столярный щит толщиной 40мм со снятой радиальной фаской с лицевой стороны или по всему периметру. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель № 1ЦЛ – цельноламельный щит толщиной 40мм со снятой радиальной фаской с лицевой стороны или по всему периметру. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №2СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №2ЦЛ - цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по одной стороне изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №3СТ – столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №3ЦЛ- цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 20мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 60мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №4СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №4ЦЛ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по одной стороне изделия ,внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №5СТ- столярный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Модель №5ЦЛ - цельноламельный щит толщиной 40мм с приклеенным бортиком 40мм по всем сторонам изделия, внешне выглядит как будто толщина 80мм, со снятой радиальной фаской. Окрашенный в цвет и покрыт финишным защитным слоем.

Снятие фаски как правило заранее оговаривается с заказчиком. Радиус закругления может быть от 5мм и до 20мм.

Для достижения цвета , может понадобится дополнительный слой покраски. Стоимость покраски 1 слоя составит 400р. На 1 м/2.

Стоимость изделий указанна за 1м/2. «ОТ» - это значит ,что лучше уточнить у менеджера цена, может не много измениться как в большую так и в меньшую сторону. Мы как производители отталкиваемся в первую очередь от заготовки и от всех производственных нюансов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Модель | Лиственница Цена за 1м/2  «ОТ» | Ясень Цена за 1м/2  «ОТ» | Дуб Цена за 1м/2  «ОТ» |
| 1 | **П С**  **о т**  **д о**  **о л**  **к е**  **о ш**  **н н**  **н и**  **и ц**  **к ы**  **и** | 1СТ | 4500 | 7500 | 9000 |
| 2 | 1ЦЛ | 6000 | 16000 | 17000 |
| 3 | 2СТ | 4800 | 7900 | 9800 |
| 4 | 2ЦЛ | 6800 | 17600 | 18600 |
| 5 | 3СТ | 5000 | 8600 | 10800 |
| 6 | 3ЦЛ | 7200 | 19200 | 21200 |
| 7 | 4СТ | 6000 | 10800 | 13400 |
| 8 | 4ЦЛ | 9400 | 21000 | 23000 |
| 9 | 5СТ | 7000 | 11600 | 15300 |
| 10 | 5ЦЛ | 10200 | 24000 | 26000 |

Пример расчета!

Предположим Вы выбрали :

Подоконник Модель **№ 2СТ материал Лиственница 350х2200мм.**

1. **350 х 2.2= 0.77м/2 х 4800 = 3696Р – стоимость Подоконника с финишной покраской.**

Столешница Дуб Модель № 1ЦЛ **материал Дуб 600 х 1500мм**

* 1. **х 1.5 = 0.9 м/2 х 17000 = 15300 - 15% Скидка = 13005Р -** в этом случае можно рассчитывать на скидку , так как щит использовался короткого размера.

***Звоните, мы поможем Вам рассчитать и заказать материал!***